## Hátsó ajtó külső kilincsének cseréje

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Emelje fel teljesen az ablakot.

2. | Szerelje ki a következőket: Ajtóburkolat Műanyag burkolat, ha szükséges

3. | Oldja a belső nyitókar rudat (A) és a zárórudat (B) a rúdtartóról (C).

4. | Szerelje ki a csavart, és oldja a kampókat (D), majd szerelje ki a rúdvédőt (E).

5. | Szerelje ki a zárat (A) rögzítő csavart, majd süllyessze le a zárat. Ügyeljen arra, hogy egyik rudat se hajlítsa meg.

6. | Szerelje ki a külső kilincset (A) és a külső kilincs védőelemet (B) rögzítő csavarokat.

7. | Válassza le a külső kilincs védőelemet (A) a kilincs rögzítőről (B) hátrahúzással, majd szerelje le a külső kilincsről (C).

8. | Az ajtó belsejéből feszítse le a rögzítőt (A), amely a kilincs nyitóperem szélét fogja le. Húzza ki a külső kilincset (B), majd szerelje ki.

9. | Szerelje be a fogantyút a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően záródik-e és nyílik-e. Győződjön meg róla, hogy a kilincsrögzítő biztosan lefogja-e a nyitóperemet.