## Elektromos ablakemelő vezérlőegység visszaállítása - automata felhúzási funkcióval

Az elektromos ablakemelő vezérlő egység visszaállítására van szükség a következő műveletek elvégzése után:

- Az akkumulátor feszültség lekapcsolása
- A tápáram ellátás lekapcsolása, amit a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban a 12. sz. (10 A) és a 29. sz. (20 A) biztosítékok okoztak.
- Szakadt áramkör, amit az elektromos ablakemelő főkapcsolóról lekötött 20-pólusú csatlakozó okozott
- Az ablakemelő, az üveg vagy üvegvezető csatorna kiszerelése

1. | Győződjön meg róla, hogy az üveg megfelelően van beszerelve.

2. | Zárja be a vezetőoldali ajtót.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Szerelje ki a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozból a 29. sz. (20 A) biztosítékot.

5. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

6. | 1 másodperc után fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.

7. | 5 másodperc múlva szerelje be a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozba a 29. sz. (20 A) biztosítékot.

8. | Győződjön meg róla, hogy a vezetőoldali ablak nem működik AUTO üzemmódban, miközben a gyújtáskapcsoló ON (II) állásban van.

9. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót a START (III) állásba, és indítsa be a motort.

10. | Mozgassa a vezetőoldali ablakot teljesen le a vezetőoldali elektromos ablakemelő kapcsoló kézi DOWN (le) üzemmódjában.

11. | Nyissa ki a vezetőoldali ajtót.

12. | Mozgassa a vezetőoldali ablakot teljesen fel a vezetőoldali elektromos ablakemelő kapcsoló kézi UP (fel) üzemmódjában, és 1 másodpercig tartsa lenyomva a kapcsolót.

13. | Ha az ablak nem működik AUTO üzemmódban, állítsa vissza újra az elektromos ablakemelő főkapcsolóját a fenti eljárás szerint.