## Kézi kapcsolású sebességváltó differenciálmű tartócsapágy/kilométeróra-hajtókerék cseréje

Szükséges célszerszám
Sajtolószerszám, belső átmérő 40 mm ( 07746-0030100)

1. | Ellenőrizze a támcsapágyakat, hogy nincs-e kopás vagy durva forgás. Ha könnyedén forognak, és a görgőiken nincsenek kopásnyomok, akkor a csapágyak rendben vannak.

2. | Szerelje ki a támcsapágyat (A) egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető csapágykihúzóval (B) és csapágylehúzóval (C).

3. | Szerelje ki a sebességmérő hajtókerekét.

4. | Szerelje be a sebességmérő hajtókerekét úgy, hogy beigazítja a sebességmérő hajtókerék tájolófülét és a differenciálmű tartó hornyát.

5. | Szerelje be az új csapágyakat (A) a célszerszám és egy prés használatával. Nyomja be mindegyik csapágyat, amíg felütközik. Nem szabad hézagnak lennie a csapágyak és a differenciálmű tartó között. MEGJEGYZÉS: Fordítsa a csapágyak zárt (B) oldalát a differenciálmű külseje felé, és szerelje be.