## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 8

DTC 8: | Zárlat a levegőkeverés vezérlőmotorjának áramkörében

1. | Csatlakoztassa le a levegőkeverés vezérlőmotorjának 7 pólusú csatlakozóját.

2. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozóját.

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és a klímaberendezés-vezérlő egység B (16P) csatlakozójának 5., 8., 9., 10. és 14. sz. érintkezője között külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a klímaberendezés-vezérlő egység és a levegőkeverés vezérlőmotorja közötti vezeték(ek)ben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 4.

4. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba, és ellenőrizze ugyanezen érintkezők feszültségét. Van feszültség? IGEN - Javítson meg minden rövidzárlatot a tápfeszültséghez a klímaberendezés-vezérlő egység és a levegőkeverés vezérlőmotorja közötti vezeték(ek)ben. Ez a rövidzárlat a klímaberendezés-vezérlő egységet is károsíthatja. Javítsa meg a rövidzárlatot a tápfeszültséghez mielőtt a klímaberendezés-vezérlő egységet kicserélné.n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlő egységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n