## Klímaberendezés gyűjtőtartály/szárító nedvszívójának cseréje

1. | Szerelje ki a kondenzátort.

2. | Szerelje le a felfogó elemet (A) és a fedelet (B) a kondenzátor aljáról, majd szerelje ki az O-gyűrűket (C), a szűrőt (D) és a páraelnyelőt (E).

3. | Szerelje be a páraelnyelőt a kiszerelés műveletének fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre: Cserélje ki az O-gyűrűket újakra, és tegyen rájuk egy vékony réteg hűtőközeg olajat (KEIHIN SP-10) a beszerelésük előtt. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő O-gyűrűket használja a HFC-134a (R-134a) hűtőközeghez, hogy megelőzze a szivárgást.