## Szívócső eltávolítása és beszerelése

### Robbantott ábra

## Kiszerelés:

1. | Szerelje ki a szívócső burkolatot.

2. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat.

3. | Szerelje ki a szellőzőtömlőt (A), a fékerőrásegítő vákuumtölőt (B) és a forgattyúsház-szellőztetés (PCV) gumicsövet (C).

4. | Szerelje ki a gázbowdent.

5. | Szerelje le a kábeltartót (A) és a hűtőfolyadék-megkerülőtömlő bilincset (B).

6. | Szerelje ki a aktívszéntartály (EVAP) tömlőjét. A szívócső kiszerelése esetén: A szívócső cseréje esetén:

7. | A szívócső kicserélésekor szerelje ki a fojtószelepházat.

8. | Ha a motor-hűtőfolyadékot leeresztették, szerelje ki a hűtőfolyadék-megkerülőcsöveket.

9. | Szerelje le a motorkábelköteg csatlakozókat és a kábelköteg bilincseket a hengerfejről. Alapjárati levegőmennyiség-szabályozás (IAC) szelep csatlakozó Fojtószelep-helyzet (TP) érzékelő csatlakozó Szívócső abszolút nyomás (MAP) érzékelő csatlakozó Aktívszéntartály-leeresztőszelep csatlakozó.

10. | Szerelje ki a szívócső "A" tartóját (A), majd szerelje ki a szívócsövet (B) és a kipufogógáz-visszavezetés (EGR) lemezt (C).

## Beszerelés:

1. | Szerelje be a kipufogógáz-visszavezetés (EGR) lemezt (A) új tömítéssel (B).

2. | Szerelje be a szívócsövet (C) és húzza meg a csavarokat/anyákat átlósan két vagy három lépésben, a belső anyával kezdve. Használja az új O-gyűrűket (D).

3. | Szerelje be lazán a szívócső tartót A (E) és először húzza meg az (F) csavart, majd a (G) csavart.

4. | Szerelje be a hűtőfolyadék-megkerülőcsöveket ha le lettek kötve.

5. | Szerelje be a fojtószelepházat (A) új O-gyűrűvel (B) ha ki lett szerelve.

6. | Szerelje be az aktívszéntartály (EVAP) tömlőjét. Ha a szívócsövet kiszerelték: Ha a szívócsövet kicserélték:

7. | Szerelje be a kábeltartót (A) és a hűtőfolyadék-megkerülőcső bilincset (B).

8. | Szerelje be a gázbowdent, majd állítsa be.

9. | Szerelje be a szellőzőtömlőt (A), a fékerőrásegítő vákuumtömlőt (B) és a forgattyúsház-szellőztetés (PCV) gumicsövet (C).

10. | Szerelje be a levegőszűrő-házat.

11. | Szerelje be a szívócső burkolatot.

12. | Beszerelés után ellenőrizze, hogy az összes cső, tömlő és csatlakozó megfelelően van beszerelve.

13. | A motor-hűtőfolyadék leeresztésekor töltse fel a hűtőt motor-hűtőfolyadékkal, és légtelenítse a hűtőrendszert nyitott fűtésszeleppel.