## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0108 (3-2)

Diagnosztikai hibakód P0108 (3-2): | MAP érzékelő áramkör magas feszültség

1. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül Park (parkolás) vagy neutral (üres) állásban, amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd alapjáraton.

2. | Ellenőrizze a szívócsonk nyomást a HDS vagy az ellenőrző célszerszám segítségével. Körülbelül 101 kPa (760 Hgmm) illetve 2,9 V vagy több jelenik meg a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a MAP érzékelőnél és az ECM/PCM-nél.n

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Kösse le a MAP érzékelő 3-pólusú csatlakozóját.

5. | Zárja rövidre a MAP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 2. sz. és 3. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Ellenőrizze a szívócsonk nyomást a HDS vagy az ellenőrző célszerszám segítségével. Körülbelül 101 kPa (760 Hgmm) illetve 2,9 V vagy több jelenik meg a kijelzőn? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Cserélje ki a MAP érzékelőt.n

8. | Szerelje ki az áthidalóvezetéket.

9. | Mérje meg a feszültséget a MAP érzékelő 3-pólusú csatlakozó 1. sz. és 3. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Javítsa meg a vezetékszakadást az ECM/PCM (A11) és a MAP érzékelő közötti vezetékben. n.

10. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

11. | Zárja rövidre az ECM/PCM csatlakozó A11 és A19 érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

12. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

13. | Ellenőrizze a szívócsonk nyomást a HDS vagy az ellenőrző célszerszám segítségével. Körülbelül 101 kPa (760 Hgmm) illetve 2,9 V vagy több jelenik meg a kijelzőn? IGEN - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n NEM - Javítsa meg a vezetékszakadást az ECM/PCM (A19) és a MAP érzékelő közötti vezetékben. n.