## Hűtőventilátor kapcsolóáramkör hibakeresési útmutató (rövidre zárt)

1. | Szerelje ki a hűtőventilátor-relét a motorhárztető alattit biztosíték-/relédobozból és ellenőrizze. A relé rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki a hűtőventilátor-relét.n

2. | Szerelje ki a hűtőventilátor-kapcsolót, és vizsgálja meg. A hűtőventilátor-kapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki a hűtőventilátor-kapcsolót.n

3. | Csatlakoztassa szét a motorvezérlő-egység/motor- és váltó-vezérlőegység B csatlakozóját (24P).

4. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a hűtőventilátor-kapcsoló 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a szakadást a hűtőventilátor-kapcsoló 2-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkező és a motorháztető alatti biztosíték-/relédoboz közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, hogy a csatlakozók megfelelően illeszkednek-e a csatlakozókra. Ha rendben van, helyettesítse egy biztosan jó motorvezérlő-egységgel (ECM)/ motor és váltó vezérlőegységgel (PCM) és ellenőrizze újra.n