## Kipufogócső károsanyag-kibocsátási vizsgálat

1. | Csatlakoztasson egy fordulatszámmérőt.

2. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3 000 (min-1) fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres állásban), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

3. | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot.

4. | Melegítse fel és állítsa be a CO-mérőt a mérő gyártójának utasításai szerint¢.

5. | Ellenőrizze a CO-t alapjáraton, kikapcsolt fényszórókkal, fűtőventilátorral, hátsóablak-fűtéssel, hűtőventilátorral és klímaberendezéssel. Meghatározott CO arány: Kivéve IN modell: 0,1 % maximum IN model: 1,0±1,0 % Ha nem tudja elérni ezt az értéket: IN modell, állítsa be az alapjárati keverékszabályozás állítócsavarjának forgatásával (A). Az IN modell kivételével, lásd a diagnosztikai hibakód hibakeresési jelzőszáma. Ha nem képes ezzel az eljárással elérni az előírt CO%-ot, ellenőrizze a motorbeállítást.