## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0137

DTC P0137: | A katalizátor utáni fűtött lambda-szonda (2. sz. érzékelő) áramkörének a feszültsége kicsi

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

4. | Ellenőrizze szekunder fűtött lambdaszondát (2. érzékelő) az adatlistában a HDS műszerrel 3,000 min-1 motorfordulatszámon. A feszültség 0,1 V-on vagy alatta marad? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a szekunder fűtött lambdaszondánál (2. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa le a szekunder HO2S (2-es érzékelő) 4-pólusú csatlakozóját.

7. | Indítsa be a motort.

8. | Ellenőrizze szekunder fűtött lambdaszondát (2. érzékelő) az adatlistában a HDS műszerrel 3,000 min-1 motorfordulatszámon. A feszültség 0,1 V-on vagy alatta marad? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

9. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

10. | Csatlakoztassa le a motorvezérlő egység 4.sz. csatlakozóját (40-pólusú).

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a szekunder fűtött lambdaszonda (2. érzékelő) 4-pólusú csatlakozójának a 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 4. sz. csatlakozójának 23.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 104.sz. érintkező) és a szekunder fűtött lambdaszonda (2. érzékelő) között, majd folytassa a következő lépéssel 14. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 20.

12. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

13. | Cserélje ki a szekunder HO2S-t (2-es érzékelő).

14. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

15. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

16. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

17. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

18. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

19. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0137 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a szekunder HO2S-nél (2-es érzékelő) és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

20. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

21. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

22. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0137 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a szekunder HO2S-nél (2-es érzékelő) és az ECM-nél, majd folytassa a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n