## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó differenciálmű-olajtömítés cseréje

Szükséges célszerszámok
Beverő tüske (dorni) ( 07749-0010000)

Csapágylehúzó, 78 x 80 mm ( 07NAD-PX40100)
Sajtolószerszám, 58 mm ( 07JAD-PH80101)

1. | Szerelje ki a Simmering tömítést a sebességváltó-házból.

2. | Szerelje ki a Simmering tömítést a lendkerékházból.

3. | Szerelje be a célszerszámokkal az új Simmering gyűrűt a sebességváltóházzal egy síkba.

4. | Szerelje be a célszerszámokkal az új Simmering tömítést a lendkerékházzal egy síkba.