## Forgattyúsház-szellőztetőszelep ellenőrzése és vizsgálata

1. | Ellenőrizze a PCV szelepet (A), a csöveket (B) és a csatlakozásokat, hogy nem tömítetlenek, vagy nem szűkültek-e le.

2. | Győződjön meg róla, hogy alapjáraton a PCV szelepből egy kattanó hang hallható, amikor a PCV szelep és a szívócsonk közötti vezetéket a kezével vagy egy fogóval enyhén összenyomja (A). Ha nincs kattanó hang, ellenőrizze a PCV szelepen a gumihüvelyt, hogy nem repedt-e meg, vagy nem sérült-e. Ha a gumihüvely rendben van, cserélje ki a PCV szelepet és ellenőrizze újra.