## Első ajtócsatorna-szalag cseréje

MEGJEGYZÉS:

- Tartsa távol a port a munkaterülettől.
- Ha alacsony hőmérsékleten dolgozik, melegítse fel az ajtóprofilt és az ajtóprofil-szalagot egy hajszárítóval.
  Ajtóprofil: körülbelül 15°C (15,00°C).
  Ajtóprofil-szalag: körülbelül 30°C (86°F).
- Az ajtóprofil-szalagot egyenletesen és fokozatosan melegítse, hogy megelőzze az alakváltozást.
- Amikor a ajtóprofil-szalagot nyomja, lassan nyomja a sarkától kezdve, hogy megelőzze légbuborékok és gyűrődések kialakulását.
- Ha levegőbuborékok (A) vannak az ajtóprofil-szalagban (B), szúrja ki egy tüskével (C), majd nyomja ki a levegőt az ujjával vagy egy műanyag törlőlapáttal.
- Ha a légbuborék átmérője 10 mm-nél (10,16 mm.) nagyobb, vegye le a ajtóprofil-szalagot, majd újra tegye fel

1. | A következő szerszámok szükségesek az ajtóprofil-szalag kicseréléséhez. Műanyag törlőlapát Alkohol Szivacs vagy törlőkendő Hajszárító Tüske

2. | Szerelje ki a következőket: Tető külső esőcsatorna-profil szalag csere Ajtóüveg külső tömítőgumi Üvegvezető-profil, szükség szerint Ajtó külső tömítés Középső külső esőcsatorna-profil szalag csere Felső külső esőcsatorna-profil szalag

3. | Lassan vegye le a régi ajtóprofil-szalagot, miközben melegíti egy hajszárítóval.

4. | Tisztítsa meg az ajtóprofil ragasztási felületét egy alkoholos szivaccsal. A tisztítás után ne engedje, hogy olaj, kenőzsír vagy víz kerüljön a felületre.

5. | Rögzítse fel az ajtóprofil-szalagot:
-1 | Húzza le a ragasztó szélét a profil-szalag hátuljáról.
-2 | Illessze az ajtóprofil-szalagot az ajtóprofilhoz.
-3 | Nyomja az ajtóprofil-szalagot az ajtóprofilra, miközben lehúzza róla a ragasztós hátulját, egyszerre csak kis részt. Ellenőrizze, hogy a profil-szalag párhuzamos-e az ajtócsatornával.
-4 | Nyomja meg erősen az ajtóprofil-szalagot egy műanyag törlőlapáttal (a nemezes oldalával). MEGJEGYZÉS: Hogy megelőzze a légbuborékok kialakulását, lassan nyomja meg az ajtóprofil-szalagot az ajtókeret-sarokelemnél körben.

6. | Ha szükséges, ismételje meg az előző lépéseket.

7. | Szerelje be az összes többi kiszerelt alkatrészt.

8. | Ellenőrizze, hogy az ajtóprofilon lévő karosszériaszínt eltakarja-e az ajtóprofil-szalag.

9. | Ellenőrizze, hogy nem engedi-e át a vizet. Csatlakozási pont (példa):