## Ajtózár-működtető ellenőrzése - biztonsági reteszelés nélkül

## Biztonsági reteszelés nélkül:

1. | Szerelje le az ajtóburkolatot.

2. | Kösse le a 2-pólusú csatlakozót a működtető elemről.

3. | Ellenőrizze a működtető elem működését úgy, hogy ráköti az akkumulátor feszültséget és a testelést, a táblázat szerint. A működtető elem sérülésének elkerülése érdekében csak rövid időre adja rá az akkumulátor feszültséget.