## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0117 (6-1)

Diagnosztikai hibakód P0117 (6-1): | ECT érzékelő áramköri kis feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Ellenőrizze a motor hűtőfolyadék hőmérsékletet a HDS vagy az ellenőrző célszerszám segítségével. Körülbelül 150°C vagy magasabb, vagy 0 V jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a motor hűtőfolyadék hőmérsékletérzékelőnél és az ECM/PCM-nél.n

3. | Kösse le az ECT érzékelő 2-pólusú csatlakozóját.

4. | Ellenőrizze a motor hűtőfolyadék hőmérsékletet a HDS vagy az ellenőrző célszerszám segítségével. Körülbelül 150°C vagy magasabb, vagy 0 V jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Cserélje ki az ECT érzékelőt.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM B csatlakozóját (24P).

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az ECT érzékelő 1-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a test között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM (B8) és a motor hűtőfolyadék hőmérsékletérzékelő közötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség/kijelzés a biztosan jó motorvezérlő/motor- és váltó-vezérlőegység (ECM/PCM) esetén eltűnik, akkor cserélje ki az eredeti motorvezérlő-egységet/ motor- és váltó-vezérlőegységet.n