## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 52

DTC 52: | Motor megszorulás OFF

1. | Ellenőrizze a motortérben lévő biztosíték-/relédobozban a 4. sz. (30 A) biztosítékot. A biztosíték rendben van? IGEN - Szerelje vissza a biztosítékot, és folytassa a következő lépéssel: 2 NEM - Cserélje ki a biztosítékot, és ellenőrizze újra. Ha a biztosíték kiolvadt, folytatás a következő lépéssel: 4.

2. | Csatlakoztassa le a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

3. | Mérje meg a feszültséget a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó 45. sz. érintkezője és a test között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Javítsa meg a szakadást a motortérbeli biztosító-/relédobozban lévő 4. sz. (30 A) biztosító és a VSA modulátor vezérlőegység közötti vezetékben.n

4. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

5. | Vigye próbaútra a gépjárművet 15 km/h-val vagy gyorsabban.

6. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. Az ABS-ellenőrző lámpa kigyullad, és a DTC 52 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n