## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0135 (41-2)

Diagnosztikai hibakód P0135 (41-2): | HO2S fűtési áramkör működési hibája

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort. Megjelenik a P0135 diagnosztikai hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza vezetékek az HO2S-nél és az ECM/ PCM-nél.n

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Csatlakoztassa le a HO2S 4 pólusú csatlakozóját.

5. | A HO2S oldalon mérje meg az ellenállást a HO2S 4 pólusú csatlakozójának 3. sz. és 4. sz. érintkezői között. 6 W ellenállás mérhető (szobahőmérsékleten)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje ki a HO2S-t.n

6. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és a HO2S 4 pólusú csatlakozójának 3-as és 4-es érintkezői között egyenként. Van elektromos vezetés? IGEN - Cserélje ki a HO2S-t.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

7. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

8. | Mérje meg a feszültséget a HO2S 4 pólusú csatlakozójának 3. sz. és 4. sz. érintkezője között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 9. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) csatlakozó A1 érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM/PCM (A1) és a HO2Sközötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó ECM/PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti ECM/PCM-et.n

12. | Mérje meg a feszültséget a HO2S 4 pólusú csatlakozójának 3. sz. és 4. sz. érintkezője között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 13. NEM - Ellenőrizze a műszerfal alatti biztosíték- és relédobozban a 16. sz. (7,5 A) biztosítékot. Ha a biztosíték rendben van, javítsa meg a szakadást a HO2S és a 16. sz. (7,5 A) biztosíték közötti vezetékben.n

13. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

14. | Csatlakoztassa vissza a HO2S 4 pólusú csatlakozóját.

15. | Csatlakoztassa szét az ECM/PCM) A" csatlakozóját (31P).

16. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

17. | Mérje meg a feszültséget az ECM/PCM csatlakozó A1 és A5 érintkezője között. 0,1 V vagy kevesebb? IGEN - Javítsa meg a szakadást az ECM/PCM (A1) és a HO2Sközötti vezetékben.n NEM - Ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az ECM/PCM-et, vagy cserélje ki egy biztosan jó ECM/PCM-re, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/jelzés a biztosan jó ECM/PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti ECM/PCM-et.n