## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1891 (43-1)

DTC P1891: | Probléma az indító tengelykapcsoló vezérlőrendszerében

MEGJEGYZÉS: Jegyezze fel az összes, a hiba fennállásakor rögzített adatot, és nézze meg az Általános hibakeresési információkat, mielőtt elkezdené a hibakeresést.

1. | Ellenőrizze, hogy egy másik DTC kijelzésre került-e. Megjelenik másik DTC? IGEN - Végezze el a hibakeresést a mutatott DTC-(k)hez: Ellenőrizze újra, hogy van-e DTC P1891 a hibakeresés után. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Kösse le a CVT indító tengelykapcsoló nyomásvezérlő szelep csatlakozót a vezérlőszelep-testről.

4. | Indítsa be a motort és kapcsoljon [D] állásba.

5. | Ellenőrizze, hogy a gépkocsi elindul-e. Elindul a gépkocsi? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje az indító tengelykapcsolót.n

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Csatlakoztassa vissza a CVT indítómotor tengelykapcsoló nyomásvezérlő szelep csatlakozót.

8. | Indítsa be a motort és kapcsoljon [D] állásba.

9. | Ellenőrizze, hogy a gépjármű kúszó sebességgel elindul-e és ellenőrizze az indulási sebességet sík terepen. Elindul-e a gépkocsi és körülbelöl 5 km/h (3 mph) sebességgel halad-e? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Cserélje le a szabályzószelepházat.

10. | Mérje meg a leállási fordulatszámot [D], [S], [L], és [R] helyzetekben. A lassítási fordulatszám 3500 (min-1) felett van? IGEN - Cserélje az indító tengelykapcsolót.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 11.

11. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

12. | Kösse le a CVT indító tengelykapcsoló nyomásvezérlő szelep csatlakozót a vezérlőszelep-testről.

13. | Indítsa be a motort és kapcsoljon [D] állásba.

14. | Ellenőrizze, hogy a gépkocsi elindul-e. Elindul a gépkocsi? IGEN - Ha a rendszer rendben van, és ha nem a legfrissebb szoftverrel rendelkezik, frissítse az PCM-et, vagy helyettesítse egy biztosan jó PCM-mel, majd ellenőrizze újra. Ha a tünet/kijelzés a biztosan jó PCM-mel eltűnik, cserélje ki az eredeti PCM-et.n NEM - Cserélje az indító tengelykapcsolót.n