## Hátsó ülés eltávolítása/beszerelése

NOTE: Legyen óvatos, nehogy megkarcolja karosszériát, vagy felhasítsa az ülésburkolatokat.

1. | Húzza ki a hátsó biztonságiöv-csatokat és a hátsó középső kétpontos biztonsági öv vagy hárompontos biztonsági öv leszerelhető rögzítését mindegyik övszalagon átfűzve, mindkét üléspárnán. Ezután emelje fel mindkét üléspárnát.

2. | Mindkét hátsó háttámla aljáról (A) oldja a rögzítőelemeket (B) a szőnyeg hátulján (C).

3. | Hajtsa le mindkét hátsó ülést, és húzza hátra a pótkerékfedél (A) elejét, hogy kioldjanak a rögzítők (B) mindkét háttámláról (C).

4. | Szerelje ki a rögzítőcsavarokat (D).

5. | Szerelje ki a jobb hátsó ülést (A) és a bal hátsó ülést (B) a két hátsó ajtónyíláson keresztül.

6. | Szerelje vissza az üléseket a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és cserélje ki a sérült rögzítőket.