## Hűtőventilátor-kapcsoló cseréje

1. | Engedje le a motor-hűtőfolyadékot.

2. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat.

3. | Csatlakoztassa le a hűtőventilátor-kapcsoló csatlakozóját, majd szerelje ki a hűtőventilátor-kapcsolót (A).

4. | Szerelje be a hűtőventilátor-kapcsolót új-O gyűrűvel (B).

5. | Tisztítsa le a kifolyt motor-hűtőfolyadékot.

6. | Szerelje be a levegőszűrő-házat.

7. | Töltse fel a hűtőt motor-hűtőfolyadékkal, és légtelenítse a hűtőrendszert nyitott fűtésszeleppel.