## Üzemmódszabályozó-motor cseréje

1. | Szerelje ki a belső kesztyűtartót..

2. | Csatlakoztassa le a 7 pólusú csatlakozót (A) az üzemmódvezérlő motorról (B). Szerelje ki a lemezcsavarokat és az üzemmódvezérlő motort a fűtőegységből.

3. | Szerelje be a motort a kiszereléshez képest fordított sorrendben. Ügyeljen arra, hogy a mechanizmusban lévő csapok megfelelően kapcsolódjanak a motorhoz. A beszerelés után győződjön meg arról, hogy a motor könnyedén jár.