Kormánymű
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új
--- | --- | --- | ---
Kormánykerék | Kormánykerék-holtjáték a külső szélen mérve, járó motorral |  | 0-10 mm
Kezdőterhelés a külső szélen mérve, járó motorral |  | 29 N (3,0 kgf)
Kormányműház | A fogaslécvezető csavar szöge a zárt helyzetből kilazítva |  | 5 °±2 °

Felfüggesztés
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Kerékbeállítás | Kerékdőlés | Első | 0 ° 00 '±1 °
Hátsó | -1 ° 00 '±1 '
Utánfutás | Első | 2 ° 10 '±1 °
Teljes kerékösszetartás: | Első | 0±3 mm
Hátsó | 2+2-1 mm (0,08+0,08)
175/65R14 82T abroncsok esetén az első kerekek forgási szöge | Kerék belső | 41 ° 00 '±2 °
Kerék külső | 36 ° 00 ' (referencia)
185/55R15 82V abroncsok esetén az első kerekek forgási szöge | Kerék belső | 38 ° 00 '±2 °
Kerék külső | 34 ° 00 ' (referencia)
Keréktárcsa | Acél keréktárcsa ütése | Axiális | 0-1,0 mm | 2,0 mm
Radiális | 0-1,0 mm | 1,5 mm
Könnyűfém keréktárcsa ütése | Axiális | 0-0,7 mm | 2,0 mm
Radiális | 0-0,7 mm | 1,5 mm
Kerékcsapágy | Axiális játék | Első | 0-0,05 mm
Hátsó | 0-0,05 mm

Fékek
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új | Javítási határérték
--- | --- | --- | --- | ---
Rögzítőfékkar | A 196 N (20 kgf) erővel meghúzott karral megtett út |  | 6 - 10 kattanás
Fékpedál | Pedálmagasság (szőnyeg kiszerelve) | Kézi kapcsolású sebességváltó | 141 mm
CVT | 145 mm
Holtjáték |  | 1-5 mm
Főfékhenger | Dugattyú és nyomórúd közötti hézag |  | 0-0,4 mm
Féktárcsa | Tárcsa vastagsága | Első | 21,0 mm | 19,0 mm
Hátsó | 8,9-9,1 mm | 8,0 mm
Tárcsa ütése | Első és hátsó | ——— | 0,10 mm
Tárcsa párhuzamossága | Első és hátsó | ——— | 0,015 mm
Fékbetét vastagsága | Első | 9,0 mm | 1,6 mm
Hátsó | 6,8-7,5 mm | 1,6 mm
Fékdob | Belső átmérő |  | 180 mm | 181 mm
Bevonatvastagság |  | 4,3 mm | 1,0 mm
Fékrásegítő - Hátsó féktárcsa | Főfékhenger folyadék nyomás 0 kPa vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N erővel megnyomva (10 kgf) | 0 kPa (0 kg/cm2)
294 N erővel megnyomva (30 kgf) | 1,370 kPa (14,0 kgf/cm2)
Főhenger-folyadéknyomás 66,7 kPa vákuumon, lenyomott fékpedál mellett | 98 N erővel megnyomva (10 kgf) | 3,240 kPa (33,0 kgf/cm2)
294 N erővel megnyomva (30 kgf) | 8,240 kPa (84,0 kgf/cm2)
Fékrásegítő - Hátsó fékdob (ABS-el vagy VSA-val ellátva) | Főfékhenger folyadék nyomás 0 kPa vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N erővel megnyomva (10 kgf) | 0 kPa (0 kg/cm2)
294 N erővel megnyomva (30 kgf) | 1,550 kPa (15,8 kgf/cm2)
Főhenger-folyadéknyomás 66,7 kPa vákuumon, lenyomott fékpedál mellett | 98 N erővel megnyomva (10 kgf) | 4,110 kPa (41,9 kgf/cm2)
294 N erővel megnyomva (30 kgf) | 9,590 kPa (97,8 kgf/cm2)
Fékrásegítő - Hátsó fékdob (ABS vagy VSA nélkül) | Főfékhenger folyadék nyomás 0 kPa vákuum esetén lenyomott fékpedálnál | 98 N (10 kgf) erővel benyomva | 0 kPa (0 kg/cm2)
294 N (30 kgf) erővel benyomva | 1,600 kPa (16,3 kgf/cm2)
Főhenger-folyadéknyomás 66,7 kPa vákuumon, lenyomott fékpedál mellett | 98 N (10 kgf) erővel benyomva | 3,700 kPa (37,7 kgf/cm2)
294 N (30 kgf) erővel benyomva | 9,800 kPa (99,9 kgf/cm2)

Klímaberendezés
Tétel | Mért érték | Meghatározás | Normál vagy új
--- | --- | --- | ---
Hűtőközeg | Típus |  | HFC-134a (R-134a)
A rendszer kapacitása |  | 400-450 g
Hűtőközegolaj | Típus |  | KEIHIN SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 vagy 38899-P13-A01)
Az alkatrészek kapacitása | Kondenzátor | 25 ml
Elpárologtató | 35 ml
Mindegyik vezeték és tömlő | 10 ml
Kompresszor | 100-120 mL
Kompresszor | Indítótekercs ellenállása | 20 °C-on | 3,05-3,35 W
Szíjtárcsa és nyomólap közötti hézag |  | 0,35-0,65 mm