## Hátsó biztonsági öv cseréje

NOTE: Ellenőrizze a hátsó biztonsági öveket, hogy nem sérültek-e, és cserélje ki, ha szükséges. Legyen óvatos, nehogy megsérüljenek a kiszerelés és beszerelés során.

## Hátsó biztonsági öv

1. | Szerelje ki az alsó rögzítő csavart (A).

2. | Szerelje ki a csomagtér oldalsó burkolatát.

3. | Szerelje le a felső rögzítés fedelét (A), és szerelje ki a felső rögzítő csavart (B).

4. | Szerelje ki a felcsévélőt rögzítő ET lemezcsavart (A) és a felcsévélő csavarját (B), majd szerelje ki a hátsó biztonsági övet (C) és a felcsévélő szerkezetet (D).

5. | Szerelje be a biztonsági övet a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre: Ellenőrizze, hogy a felcsévélő szerkezet reteszelő mechanizmusa a leírás szerint működik-e. Szerelje össze az alátéteket, a távtartót és a perselyeket a felső és az alsó rögzítő csavarokon, az ábrán látható módon. A rögzítő csavar beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a hátsó biztonsági öv nincs megcsavarodva vagy összecsomózódva. Felső rögzítő csavar kivitel: Alsó rögzítőcsavar kivitel:

## Hátsó középső váll biztonsági öv

1. | Szerelje ki a fémlemezt (A) a felcsévélő szerkezet burkolatából (B). Szerelje ki a csavart (A), és válasza le a rögzítőket, majd szerelje ki a fedelet.

2. | Szerelje le a negyed oszlop díszcsíkot.

3. | Szerelje ki a felső rögzítés csavarját (A) és a felcsévélő szerkezet rögzítő csavarját (B).

4. | Szerelje ki a középső biztonsági övet (A) és a felcsévélő szerkezetet (B).

5. | Szerelje be a biztonsági övet a kiszerelés műveleteinek fordított sorrendjében, és figyeljen a következőkre: Ellenőrizze, hogy a felcsévélő szerkezet reteszelő mechanizmusa a leírás szerint működik-e. Szerelje össze az alátéteket, a távtartót és a perselyeket a felső rögzítő csavaron, az ábrán látható módon. A rögzítő csavar beszerelése előtt győződjön meg róla, hogy a középső biztonsági öv nincs megcsavarodva vagy összecsomózódva. Felső rögzítő csavar kivitel:

## Biztonsági öv csatok és középső váll biztonsági öv lecsatolható rögzítés/középső csípő biztonsági öv

1. | Húzza ki a hátsó biztonsági öv csatokat és a hátsó középső váll biztonsági öv lecsatolható rögzítését vagy a hátsó középső kétpontos biztonsági övet a mindkét üléspárnán elhelyezett egyes pántokon keresztül. Ezután emelje fel mindkét üléspárnát.

2. | Mindkét hátsó háttámla aljáról (A) oldja le a rögzítő elemeket (B) a szőnyeg hátulján (C). Csúsztassa keresztül a hátsó biztonsági öv csatokat (D) a csat lerögzítő szőnyegben (E) kialakított hasítékon (E).

3. | Szerelje ki a középső rögzítő csavarokat (A), majd szerelje le a biztonsági öv csatokat (B) és a középső váll biztonsági öv lecsatoható rögzítését (C) vagy a hátsó középső kétpontos biztonsági övet (D). Középső váll biztonsági övvel: Középső kétpontos biztonsági övvel:

4. | Szerelje fel a csatokat és a lecsatolható rögzítést a leszerelés műveleteinek fordított sorrendjében.