## Levegőkeverő-vezérlőkábel beállítása

NOTE: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos erre szimmetrikus.

1. | A műszerfal alatt nyissa ki a bilincset (A), majd kösse le a levegőkeverő vezérlő huzalt (B) a levegőkeverő vezérlő mechanizmusról (C).

2. | Állítsa a hőmérséklet szabályozás skálát a Max Cool (Leghidegebb) helyzetbe.

3. | Forgassa a levegőkeverő vezérlő mechanizmust teljesen jobbra a fenti ábra szerint, és tartsa ott. Csatlakoztassa a levegőkeverő vezérlő huzalt a levegőkeverő vezérlő mechanizmusra, majd szerelje be a levegőkeverő vezérlő huzal házat a bilincsbe.