## Motorháztető-retesz cseréje

1. | Szerelje ki a csavarokat, majd szerelje ki a motorháztető-zárat (A) a karosszériából.

2. | Kösse le a motorháztető-nyitóhuzalt (B) a motorháztető-zárról. Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a kábelt.

3. | Szerelje vissza a motorháztető-zárat a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Zsírozza meg a motorháztető-záron mindegyik nyíllal jelölt helyet. Győződjön meg róla, hogy a motorháztető-nyitóhuzal megfelelően csatlakozik-e. Állítsa be a motorháztető-zár helyzetét Győződjön meg róla, hogy a motorháztető megfelelően nyílik-e és biztosan záródik-e.