## Fékszervo cseréje

1. | Szerelje ki a főfékhengert.

2. | Szerelje ki a benzingőz elszívó tartályt (A) a tartójából.

3. | Lazítsa ki a fékpofákat (B) a szorítórugó leszerelésével.

4. | Szerelje le a tengelykapcsoló-tömlőt (M/T) (C) a tartójából.

5. | Kösse le a vákuumvezeték tömlőjét (D) a fékrásegítőből.

6. | Az utastérben szerelje le a műszerfal tartóját. (A)

7. | Vegye le a rögzítőrugót (A) és a csapot (B) és kösse le a nyomókart a fékpedálról.

8. | Szerelje ki a fékrásegítő rögzítőanyákat (C)

9. | Szerelje ki a fékrásegítőt (A) a motortérből. Legyen óvatos, nehogy megsértse a fékrásegítő felületeit és a fékrásegítő tőcsavarok menetét. Legyen óvatos, nehogy meghajlítsa vagy megsértse a fém fékcsöveket.

10. | Szerelje be a fékrásegítőt a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Állítsa be a nyomórúd hézagot, mielőtt beszerelné a fékrásegítőt. Beszereléskor mindig új rögzítőt használjon. A fékrásegítő és a főfékhenger beszerelése után töltse fel a tartályt új fékfolyadékkal, légtelenítse a fékrendszert, és állítsa be a fékpedál magasságát és holtjátékát.