## Hátfali ajtózár cseréje

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

## Központi zárral

1. | Szerelje ki a csomagtér alsó burkolatát.

2. | Csatlakoztassa le a hátfali ajtó nyitóhuzalt a hátfali ajtó fogantyúról.

3. | Csatlakoztassa le a hengerrudat a hátfali ajtó hengerzárról.

4. | Csatlakoztassa le a hátfali ajtózár kapcsoló csatlakozóját (A) és a hátfali ajtónyitó csatlakozóit (B), majd csatolja le a hátfali ajtózár kapcsoló csatlakozóját a hátfali ajtóról.

5. | Szerelje ki a csavarokat, és húzza ki a hátfali ajtó zárat (C), majd szerelje ki.

6. | Ha szükséges, szerelje ki a csavarokat. majd szerelje le a védőfedelet (A) a zárról (B), és csatlakoztassa le a hátfali ajtónyitóhuzalt (C) a zárról.

7. | Szerelje be a zárat a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy mindegyik csatlakozó megfelelően csatlakozik-e, és a huzalt is megfelelően bekötötték-e. Győződjön meg róla, hogy a hátfali ajtó megfelelően nyílik és biztosan záródik-e.

## Központi zár nélkül

1. | Szerelje ki a hátsó ajtó alsó burkolatát.

2. | Csatlakoztassa le a hátsó ajtó nyitóhuzalt (A), a hengerzár rudat (B), a hátsó ajtónyitó csatlakozót (C) és a hátsó ajtó zárnyelv-kapcsoló csatlakozóját (D), továbbá csatolja le a hátsó ajtózár-kapcsoló csatlakozóját a hátsó ajtóról.

3. | Szerelje ki a csavarokat, húzza ki a hátsó ajtózárat (E), majd szerelje ki.

4. | Szerelje be a zárat a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy mindegyik csatlakozó megfelelően csatlakozik-e, és hogy a rúd és a huzal megfelelően be vannak-e kötve. Győződjön meg róla, hogy a hátsó ajtó megfelelően nyílik és biztosan záródik-e.