## Motorolaj-nyomás ellenőrzése

Szükséges célszerszámok
Olajnyomásmérő-műszer tartozék ( 07406-0030000)

Olajnyomásmérő-műszer ( 07506-3000001)
Ha az alacsony olajnyomás jelzőlámpa járó motornál folyamatosan világít, akkor ellenőrizze a motorolajszintet. Ha az olajszint megfelelő:

1. | Csatlakoztasson egy fordulatszámmérőt vagy egy Honda PGM vizsgálókészüléket.

2. | Szerelje ki a motorolajnyomás-kapcsolót, és szerelje be a célszerszámokat.

3. | Indítsa be a motort. Azonnal állítsa le a motort, ha a műszer azt mutatja, hogy nincs olajnyomás. Javítsa ki a hibát, mielőtt folytatná.

4. | Hagyja, hogy a motor elérje az üzemi hőmérsékletet (a ventilátor legalább kétszer bekapcsol). A nyomásnak a következőnek kell lennie:
Motorolaj-hőmérséklet: | 80°C
Motorolajnyomás: |
Alapjáraton: | 70 kPa (0,7 kg/cm2 minimum
3 000 min-1fordulatszámon: | 340 kPa (0,7 kg/cm2 minimum

5. | Ha az olajnyomás NEM az előírt tartományban van, ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze a szitaszűrőt, hogy nincs-e eltömődve. Ellenőrizze az olajszivattyút.