## Indításgátló-egység bemeneti teszt

1. | Szerelje ki a középső kezelőlapot.

2. | Kösse le az 5-pólusú csatlakozót (A) az Imoes egységről (B).

3. | Ellenőrizze a csatlakozó és az aljzat érintkezőit, hogy meggyőződjön a jó érintkezésükről. Ha az érintkezők görbék, lazák vagy korrodáltak, szükség szerint javítsa meg, majd ellenőrizze újra a rendszert. Ha az érintkezők láthatóan rendben vannak, végezze el a következő bemenet vizsgálatokat a csatlakozónál. Ha a vizsgálat problémát mutat ki, keresse meg az okot és küszöbölje ki, majd ellenőrizze újra a rendszert. Ha az összes bemenet vizsgálat rendben van, bizonyára az Imoes egység a hibás; cserélje ki.
Érintkező fészek | Vezeték | Mérési állapot | Mérés: Kívánt eredmény | A lehetséges ok, ha nincs eredmény
--- | --- | --- | --- | ---
3 | YEL | Gyújtáskapcsoló ON (II) állásban | Ellenőrizze a feszültséget a testeléshez képest: Akkumulátorfeszültségnek kell lennie. | A 16. sz. (7,5 A) biztosíték kiolvadt a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban Szakadás a vezetékben
5 | WHT/RED | Minden állapotban | Ellenőrizze a feszültséget a testeléshez képest: Akkumulátorfeszültségnek kell lennie. | A 8. sz. (15 A) biztosíték kiolvadt a motorháztető alatti biztosíték-/relédobozban Szakadás a vezetékben
1 | BRN/YEL | Minden állapotban | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a testeléshez: Elektromos vezetésnek kell lennie. | Elégtelen testelés (G101) Hibás motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul (ECM/PCM), vagy nem érintkező motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul (ECM/PCM) csatlakozó Szakadás a vezetékben
2 | RED/BLU | Gyújtáskapcsoló ON (II) állásban | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a testeléshez: Akkumulátorfeszültségnek kell lennie. | Hibás indításgátló vezérlőegység vevő egység vevő Hibás motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul (ECM/PCM) Szakadás a vezetékben
4 | BLU/RED | Gyújtáskulcs eltávolítva a gyújtáskapcsolóból | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a testeléshez: Elektromos vezetésnek kell lennie. Akkumulátorfeszültségnek kell lennie. | Hibás műszercsoport Szakadás a vezetékben