## Klímaberendezés hűtőközeg visszanyerése

A klímarendszer hűtőközeg vagy kenőanyag gőze irritálhatja a szemet, orrot vagy torkot. Legyen óvatos a szervizkészülék csatlakoztatásakor. Ne lélegezze be a hűtőközeget vagy a gőzét.

Csak a HFC-134a (R-134a) hűtőközegnek megfelelő szervizkészüléket használjon.
Ha véletlen rendszer leengedés fordulna elő, szellőztesse ki a munkaterületet a szervizmunka folytatása előtt.
További egészségügyi és biztonsági információt kaphat a hűtőközeg és a kenőanyag gyártójától.

1. | Csatlakoztasson egy R-134a hűtőközeg visszanyerő/újrahasznosító/töltő készüléket (A) a nagynyomású szerviz csatlakozóhoz (B), és a kisnyomású szerviz csatlakozóhoz (C), ahogy az ábrán látható, követve a készülék gyártójának utasításait.

2. | Mérje meg a klímarendszerből eltávolított hűtőközeg olaj mennyiségét a visszanyerési művelet befejezése után. Ügyeljen arra, hogy azonos mennyiségű új hűtőközeg olajat tegyen vissza a klímarendszerbe a töltés előtt.