## Biztosíték és a hozzátartozó alkatrész mutató

Motorháztető alatti biztosíték-/relédoboz
Biztosíték szám | Amper | Vezetékszín | Védett alkatrész(ek) vagy áramkör(ök)
--- | --- | --- | ---
1 | 80 A | ——— | Akkumulátor, áramelosztó
2 | 40A | WHT/BLU | Elektromos szervokormány-vezérlő egység
3 | 50A | WHT | Gyújtáskapcsoló (BAT)
4 | 40A | WHT/RED | ABS modulátor vezérlő egység
5 | 40A | WHT/BLU | Ventilátormotor
6 | 40A | WHT | 3., 2., 4., 13., és 14. sz. biztosíték (a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban)
7 | 30A | BLU/RED | 18., 19. és 21. sz. biztosítékok (a műszerfal alatti biztosíték/relédobozban), elektromos tükör fűtés, napfénytető-motor
8 | 15A | WHT/RED | Audió egység, utastér világítás, diagnosztikai csatlakozó, műszercsoport, indításgátló vezérlő egység vevő,indításgátló kód, kulcs nélküli vevő egység, navigációs egység, olvasólámpák, hátsó lámpa
9 | 10 A | RED/BLK | Műszerfal világítás, elülső helyzejelző lámpák, műszer megvilágító lámpák, rendszámtábla világítás, hátsó lámpák
10 | 30A*6 | BLU/BLK | Hűtőventilátor-motor
20A*5
11 | 30A | BLU/YEL | Klímaberendezés kompresszor tengelykapcsoló relé
BLU/RED | Hűtőventilátor-motor
12 | 20A*1 | RED | Jobb oldali fényszóró
15A*2 | RED/WHT | Jobboldali fényszóró (halogénegység, kapcsoló mágnestekercs)
13 | 20A*1 | RED/YEL | Baloldali fényszóró, reflektor visszajelző
15A*2 | BLU/RED | Baloldali fényszóró (halogénegység, kapcsoló mágnestekercs), reflektor visszajelző
14 | 10 A | WHT/BLK | Irányjelző/vészvillogó vezérlő áramköre (a műszercsoportba beépítve)
15 | 30A | WHT/GRN | ABS modulátor vezérlő egység
16 | 15A*3 · 10A*4 | WHT/GRN | ABS modulátor vezérlő egység, féklámpák, motorvezérlő modul/erőátvitali vezérlőmodul (ECM/PCM), választókar reteszelés vezérlő áramkör (a műszercsoportba beépítve)
BLU/RED | Kürt
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Kürt relé

*1: | kivéve a HID-fényszóróval felszerelt KU-t
*2: | KU HID-fényszóróval
*3: | Vontatásjelző világításcsatlakozóval
*4: | Vontatásjelző világításcsatlakozó nélkül
*5: | KM modell kivételével
*6: | KM modell

Műszerfal alatti biztosíték/relé doboz
Biztosíték szám | Amper | Vezetékszín | Védett alkatrész(ek) vagy áramkör(ök)
--- | --- | --- | ---
1 | 10 A | YEL | Tolatólámpa (kézi sebességváltó)
2 | 15A | BLK/RED | Gyújtótekercs (hátsó)
3 | 7,5A | YEL | Generátor, elektromos szervókormány-vezérlőegység, elektromos terhelésérzékelő-egység, benzingő-elszívóvezeték leeresztőszelep, műszercsoport, fényszóró állító, fényszóró állító kapcsoló, indításgátló kód egység, kulcsnélküli vevő egység, katalizátor előtti fűtött lambda-szonda, napfénytető vezérlőegység (KK, KY, KU, KT és KN modellek), előválasztókar-reteszelés mágneskapcsoló (fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó), katalizátor utáni fűtött lambda-szonda, gépjármű sebesség érzékelő (kézi sebességváltó)
4 | 10 A | YEL/BLK | Irányjelző/vészvillogó áramkör (műszercsoportba építve)
5 | 7,5A | BLK/RED | Motorvezérlő egység (a gázpedál vezérlésével együtt)
6 | 20 A | GRN/BLK | Hátsó ablaktörlő, szakaszos vezérlés egység (törlő/mosó kapcsolóba építve), hátsó ablakmosó motor, ablaktörlő motor, szélvédő mosó motor
7 | ——— | ——— | Nincs használatban
8 | ——— | ——— | Nincs használatban
9 | 20 A | BLK/ORN | Hátsó ablak fűtés (a hátsó ablak fűtés kapcsolóján keresztül)
10 | 7,5A | BLK/YEL | Klímaberendezés kompresszor tengelykapcsoló, klímaberendezés kapcsoló, ventilátor motor relé, kondenzátor ventilátor relé, klímaberendezés vezérlőegység, elektomos állítású külső tükör működtető elem, elektomos állítású külső tükör fűtés relé, vízhűtő ventilátor relé
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Választható csatlakozó
11 | 15A | BLK/YEL | Motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul (ECM/PCM), üzemanyag szivattyú, biztonsági üzemanyag lekapcsolás kapcsoló, indításgátló vezérlőegység vevő, kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) vezérlőegység (VA)
12 | 10 A | GRN | Elektromosros ablakemelő vezérlőegység (az elektromos ablakemelő főkapcsolóba építve), hátsó ablaktörlő motor
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Elektromos ablakemelő-relé
13 | 10 A | PNK | Kiegészítő utasvédelmi egység (VB)
14 | 15A | WHT/BLK | Forgattyústengely helyzet érzékelő, felső holtpont érzékelő, motorvezérlő modul/erőátviteli vezérlőmodul (ECM/PCM), befecskendezők, alapjárati levegőmennyiség szabályozó szelep, programozott üzemanyag befecskendezés 1. sz. főrelé, programozott üzemanyag befecskendezés 2. sz. főrelé
15 | 20 A | YEL/RED | Bal hátsó elektromos ablakemelő motor (az elektromos ablakemelő kapcsolón keresztül)
16 | 20 A | YEL/BLU | Jobb hátsó elektromos ablakemelő motor (az elektromos ablakemelő kapcsolón keresztül)
17 | 20 A | GRN/BLK | Elülső utasoldali elektromos ablakemelő motor (az elektromos ablakemelő kapcsolón keresztül)
18 | 10 A | WHT/GRN | Hátsó ködlámpa vezérlőegység (elülső ködlámpával)
19 | 20 A | BLU/RED | Napfénytető-motor
20 | ——— | ——— | Nincs használatban
21 | 20 A | BLU/BLK | Első ködfényszóró
22 | ——— | ——— | Nincs használatban
23 | ——— | ——— | Nincs használatban
24 | 15A | BLK/WHT | Gyújtótekercs (elülső)
25 | 7,5A | YEL | ABS modulátor vezérlő egység (Gyújtás 1)
26 | 7,5A | YEL/RED | Audió egység (navigáció nélkül), AVN egység (navigációval), kulcsreteszelés mágnestekercs (fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó), navigációs egység
Biztosíték/relé doboz csatlakozó aljzat | Választható csatlakozó
27 | 15A | YEL/GRN | Segédberendezés tápfeszültség aljzat, szivargyújtó
28 | 20 A | WHT | Ajtózár működtető elem, csomagtér ajtózár működtető elem
29 | 20 A | GRN/WHT | Vezetőoldali elektromos ablakemelő motor (az elektromos ablakemelő főkapcsolón keresztül)