## Klíma hűtőgép utántöltő olaj

Ajánlott PAG olaj: KEIHIN SP-10:

- P/N 38897-P13-003: 120 ml
- P/N 38898-P13-003: 250 ml
- P/N 38899-P13-A01: 40 ml

Töltse be az ajánlott hűtőközeg olajat a listában szereplő mennyiségben, ha a következő alkatrészeket kicseréli.

- Hogy elkerülje a szennyeződést, ne töltse vissza az olajat a tartályba a kimérés után, és soha ne keverje össze más hűtőközeg olajakkal.
- Az olaj használata után közvetlenül szerelje vissza a fedelet a tartályra, és tömítse le, hogy elkerülje a nedvesség felszívását.
- Ne folyasson hűtőközeg olajat a gépjárműre; ez a fényezés sérülését okozhatja; ha rákerül a fényezésre, mossa le azonnal.

Klímaberendezés-kondenzátor . | 25 ml
Elpárologtató . | 35 ml
Vezeték vagy tömlő . | 10 ml
Tömítetlenség javítás . | 25 ml
Légkondicionáló kompresszor . | Az A/C kompresszor cseréjéhez vonja le 100 ml mennyiségből a kiszerelt A/C kompresszorból leengedett olaj mennyiségét, és engedje le a kiszámított olajmennyiséget az új A/C kompresszorból. 100 ml - A kiszerelt kompresszor térfogata = Az új kompresszorból leengedni kívánt térfogat. MEGJEGYZÉS: Ha semennyi olajat sem engedett le a kiszerelt A/C kompresszorból, akkor se engedjen le 50 ml-nél többet az új kompresszorból.

Balkormányos típus