## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0500 (17-1)

Diangosztikai hibakód P0500(17-1): | VSS áramkör működési hiba

1. | Végezzen próbautat a gépjárművel.

2. | Ellenőrizze a gépjármű sebességét a leolvasó szerszámmal. Ez a helyes gépjárműsebességet mutatja? IGEN - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza vezetékek a VSS-nél és az ECM-nél.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Blokkolja a hátsó kerekeket és működtesse a rögzítőféket.

5. | Emelje fel a gépjármű elejét, és győződjön meg róla, hogy az alátámasztás biztonságos.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Blokkolja a jobb első kereket és lassan forgassa a bal első kereket.

8. | Mérje meg a feszültséget a motorvezérlő modul (ECM) csatlakozójának A18 és A24 érintkezője között. Ingadozik-e 0 V és 5 V vagy akkumulátorfeszültség közötti a kijelzett feszültség? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó motorvezérlő-egységgel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

10. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

11. | Csatlakoztassa szét a motorvezérlő-egység (ECM) "A" csatlakozóját (31P).

12. | Csatlakoztassa vissza a negatív kábelt az akkumulátorra.

13. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

14. | Blokkolja a jobb első kereket és lassan forgassa a bal első kereket.

15. | Mérje meg a feszültséget a motorvezérlő modul (ECM) csatlakozójának A18 és A24 érintkezője között. Ingadozik-e 0 V és 5 V vagy akkumulátorfeszültség közötti a kijelzett feszültség? IGEN - Helyettesítse egy biztosan jó motorvezérlő-egységgel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM-et.n NEM - Ellenőrizze ezeket a tételeket: A motorvezérlő-egység (A18) és a gépjárműsebesség-jeladó között rövidzárlat vagy vezetékszakadás van. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze a VSS-t.n