## Tüneti hibakeresési útmutató: A jármű elhelyezkedése nem változik a térképen

### A jármű elhelyezkedése nem változik a térképen

1. | Indítsa be a motort.

2. | Végezze el a Car Status Test-et (autó állapot ellenőrzés) a Picture Diagnosis Test (képdiagosztika ellenőrzés) menüben. Van gépjármű sebesség jeladó tárcsa jel? IGEN - Cserélje ki a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egységet.n NEM - Ellenőrizze a gépjármű sebesség impulzus (VSP) áramkört. Ha az áramkör rendben van, cserélje ki a központi navigációs és rádióberendezés (AVN) egységet.n