## Kulcsnélküli adójának tesztelése

Szükséges célszerszám
Kulcsnélküli nyitás ellenőrző ( 07MAJ-SP00400)

MEGJEGYZÉS:

- Ha az ajtók a távirányítóval nyitódnak vagy záródnak, de a távirányítón lévő LED nem gyullad fel, a LED hibás; cserélje ki a távirányítót.
- Ha bármelyik ajtó nyitva van, az ajtókat nem lehet a távirányítóval bezárni.
- Ha az ajtózárakat a távirányítóval kinyitotta, de egyik ajtót sem nyitja ki 30 másodpercen belül, az ajtók automatikusan újra bezáródnak.
- Az ajtók nem zárhatók vagy nyithatók a távirányító segítségével, ha a gyújtáskulcs a gyújtáskapcsolóban van.

1. | Helyezze a távirányítót (A) a kulcsnélküli nyitásellenőrző (B) mögé.

2. | Nyomja meg az ajtózáró gombot. Ha a jelzőlámpa kigyullad, a távirányító rendben van. Ha a jelzőlámpa nem gyullad ki, ellenőrizze: hogy nem rossz, vagy nem merült le az elem. hogy nem hibás a távirányító.

### Elemcsere

3. | Távolítsa el a távirányító fedelét rögzítő csavart.

4. | Cserélje ki az elemet, és ellenőrizze újra. Ha a jelzőlámpa nem gyullad ki, cserélje ki a távirányítót.

5. | A cserét követően végezze el a távirányító programozását, majd rögzítse az indításgátló rendszert a HDS segítségével.