## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 51

DTC 51: | Motor blokkolva

1. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

2. | Vigye próbaútra a gépjárművet 15 km/h-val vagy gyorsabban.

3. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. Az ABS-ellenőrző lámpa kigyullad, és a DTC 51 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n