## Tükörtartó cseréje

1. | Óvatosan húzza ki a kézzel a tükörtartó (A) alsó szélét. Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a tükröt.

2. | Válassza szét a tükörtartót a működtetőelemtől (B) úgy, hogy lassan széthúzza őket, miközben lecsatolja a rögzítőket (C) és kioldja a kampókat (D). Amennyiben van, csatlakoztassa le a tükör páramentesítő csatlakozóját (E).

3. | Amennyiben van, csatlakoztassa vissza a tükör páramentesítő csatlakozóját.

4. | Csatolja vissza a tükörtartó kampóit a működtetőelemhez, majd helyezze a tükörtartót a működtetőelemre. Óvatosan nyomja meg a tükörtartó rögzítő részeit, amíg a tükörtartó be nem pattan a helyére.

5. | Ellenőrizze a működtetőelem működését.