## Tüneti hibakeresési útmutató: A globális helymeghatározó rendszer nem jelzi a műholdat

### A globális helymeghatározó rendszer nem jelzi a műholdat

1. | Végezze el a System Link (rendszer kapcsolat) ellenőrzést a képdiagnosztikában. A kijelzés "NG" (Nem jó)? IGEN - Végezzen javításokat a rendszer kapcsolat ellenőrzésnekn megfelelően. NEM - Ellenőrizze, hogy semmi nem árnyékolja a műszerfal alatt elhelyezett globális helymeghatározó rendszer antennát, és ellenőrizze újra olyan helyen, ahol semmi nem árnyékolhatja a globális helymeghatározó rendszer műhold jelet.n