## Első ajtó külső kilincsének cseréje

MEGJEGYZÉS: Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

1. | Emelje fel teljesen az ablakot.

2. | Szerelje ki a következőket: Ajtóburkolat Műanyag burkolat, ha szükséges

3. | Biztonsági reteszelés nélkül: Szerelje ki a rögzítőt, és akassza ki a kampót (A) a zárnyelvből (B), majd szerelje ki a zárrúd védőt (C).

4. | Biztonsági reteszeléssel Húzza el az üvegvezető-profilt (A), ha szükséges, és szerelje ki a csavarokat (B, C), majd szerelje ki a középső alsó ajtóprofilt (D).

5. | Biztonsági reteszeléssel Szerelje ki a csavarokat (A, B), majd szerelje ki a hengerzár kapcsolót (C) a hengerzár kapcsoló kábelköteg-tartóval (D) a külső kilincs védőelemről (E).

6. | Biztonsági reteszeléssel Szerelje ki a hengerzár kapcsolót (A).
-1 | Kösse le a hengerzár csatlakozót (B).
-2 | Oldja a kábelköteg rögzítőket (C).
-3 | Szerelje ki a csavarokat, majd szerelje le a kábelvédőt (D) az ajtóról.
-4 | Húzza ki a kapcsolót és a kábelkorbácsot az ajtóból.

7. | Oldja a rögzítőt (A), majd szerelje ki a hengerzárat (B). Kösse le a hengerzár rúdját (C).

8. | Akassza ki a külső kilincsrudat (A), és szerelje ki a csavarokat, majd szerelje le a külső kilincs védőelemet (B) a külső kilincsről (C).

9. | Húzza ki a külső kilincset (A) a számozott sorrendben, és szerelje ki.

10. | Szerelje be a fogantyút a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Győződjön meg róla, hogy a hengerzárkapcsoló kábelköteg megfelelően van-e vezetve (néhány modellnél). Győződjön meg róla, hogy a hengerzár kapcsoló csatlakozója megfelelően csatlakozik-e (néhány modellnél), és hogy mindegyik rudat biztosan akasztották-e be. Győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően záródik-e és nyílik-e. A hengerzár beszerelésekor hagyja lazán a külső ajtókilincs csavarjait, hogy a belső védőelem ne érjen bele a hengerzárba, majd húzza meg a kilincs csavarjait. Szerelje be a hengerzár rögzítőt a fogantyúra, majd szerelje be a hengerzárat. Ügyeljen arra, hogy a rögzítő teljesen felfeküdjön a hengerzáron lévő nyílásban.