## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: J

J diagnosztikai hibakód jelző: | Zárlat a levegőkeverés vezérlőmotorjának áramkörében

1. | A gyújtáskapcsoló KI majd BE (II) állásba fordításával törölje a hibakódot.

2. | Különböző üzemmódokban működtesse a klímaszabályozó rendszert.

3. | Az öndiagnosztikai futtatásával ellenőrizze a diagnosztikai hibakódokat. Megjelenik a J hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

5. | Ellenőrizze a levegőkeverés vezérlőmotorját. A levegőkeverés vezérlőmotorja rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Cserélje ki a levegőkeverés vezérlőmotorját.n

6. | Csatlakoztassa le a levegőkeverés vezérlőmotorjának 7 pólusú csatlakozóját.

7. | Csatlakoztassa le a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozóját.

8. | Ellenőrizze egyenként az elektromos vezetést a karosszériatest és a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozó 9., 10., 15., 18. és 23. sz. érintkezői között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a klímaberendezés-vezérlőegység és a levegőkeverés vezérlőmotor közötti vezeték(ek)ben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Ellenőrizze a vezetést a klímaberendezés-vezérlőegység 28-pólusú csatlakozójának érintkezői között az alábbiak szerint.
Végpont | Végpontig
9 | 10, 15, 18, 23
10 | 15, 18, 23
15 | 18, 23
18 | 23
Van vezetés valamelyik végpont között? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a vezetékekben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba, és ellenőrizze az érintkezők feszültségét. Van feszültség? IGEN - Javítson meg minden tápfeszültség rövidzárlatot a klímaberendezés-vezérlő egység és a levegőkeverés vezérlőmotorja közötti vezeték(ek)ben. Ez a rövidzárlat a klímaberendezés-vezérlőegységet is károsíthatja. Javítsa meg a tápfeszültség rövidzárlatát, mielőtt kicserélné a klímaberendezés-vezérlő egységet.n NEM - Helyettesítse egy biztosan jó klímaberendezés-vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik vagy az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti klímaberendezés-vezérlő egységet.n