## Kulcsnélküli adójának tesztelése

MEGJEGYZÉS:

- Ha az ajtók a távirányítóval nyithatók vagy zárhatók, de a távirányítón lévő LED nem gyullad fel, a LED hibás; cserélje ki a távirányítót.
- Ha bármelyik ajtó nyitva van, az ajtót nem lehet a távirányítóval bezárni.
- Ha kinyitotta az ajtózárakat a távirányítóval, de egyik ajtót sem nyitja ki 30 másodpercen belül, az ajtók automatikusan újra bezáródnak.
- Az ajtók nem zárhatók vagy nyithatók a távirányítóval, ha a gyújtáskulcsot behelyezte a gyújtáskapcsolóba.

A kulcsnélküli zárrendszer ellenőrző (07MAJ-SP00300) használata:
Tegye a távirányítót (A) a kulcsnélküli zárrendszer ellenőrzőre (B), és nyomja meg a gombot.

- Ha a sugár jelzőlámpa (C) nem gyullad ki, ellenőrizze:
  - hogy nem rossz, vagy nem merült le az elem.
  - hogy nem hibás a távirányító.
- Ha a sugár jelzőlámpa kigyullad, a távirányító rendben van.

MEGJEGYZÉS: Ha a távirányító elemét kicserélte, célozzon a távirányítóval a vevőre, és nyomja meg a távirányító gombját hatszor. A vevő a középső alsó kezelőlap mögött helyezkedik el. Győződjön meg róla, hogy hallja az ajtózár működtető elemek hangját, amikor hatodszorra megnyomja.