## Kiegészítő utasvédelmi rendszer (Automata biztonsági öv) csatlakozók

Csatlakozó száma *1 | Kábelköteg és csatlakozó | Végpont | Megjegyzés*2 | Ref. szám
--- | --- | --- | --- | ---
Dugasz | Hüvely
U1o | Műszerfal kábelköteg 28-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (2) | 1
U2o | Padló-kábelköteg 28-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (2) | 2
I | Műszerfal kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 3
D | Műszerfal-kábelköteg 21-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 4
D1 | D1o | Kábeldob 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(2) | 6
D1i | Vezetőoldali légzsák 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 5
D2 | D2o | Műszerfal kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 6
D2i | Kábeldob 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 5
P1 | P1o | Első utasoldali légzsák 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(2) | 7
P1i | Műszerfal kábelköteg 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 8
TL1 | TL1o | Baloldali biztonsági övfeszítő 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2) | 5
TL1i | Padló-kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 6
TR1 | TR1o | Jobboldali biztonsági övfeszítő 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2) | 5
TR1i | Padló-kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 6
TBL1 | TBL1o | Baloldali biztonsági öv külső feszítő 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2)(3) | 9
TBL1i | Padló-kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 10
TBR1 | TBR1o | Jobboldali biztonsági öv külső feszítő 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2)(3) | 9
TBR1i | Padló-kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 10
SD | SDo | Vezetőoldali oldalsó légzsák 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2)(3) | 9
SDi | Padló-kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 10
SP | SPo | Első utasoldali oldalsó légzsák 2-pólusú csatlakozó | ¡ |  | (1)(2)(3) | 9
SPi | Padló-kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 10
FS | FSL1i | Első érzékelő mellék kábelköteg vagy motortér kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 11
FSR1i | Motortér kábelköteg vagy első érzékelő mellék kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | 11
FS2 | FS2o | Első érzékelő mellék kábelköteg vagy motortér kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 6
FS2i | Műszerfal kábelköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 5
FS3 | FS3o | Motortér kábelköteg vagy első érzékelő mellék kábelköteg 4-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1) | 6
FS3i | Műszerfal kábelköteg 4-pólusú csatlakozó | ¡ |  | 5
ID | IDi | Padló-kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 11
IP | IPi | Padló-kábelköteg 2-pólusú csatlakozó |  | ¡ | (1)(3) | 11
C1 | Műszerfal kábelköteg 30-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 12
C2 | Műszerfal kábelköteg 20-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 13
C3 | Műszerfal kábelköteg 40-pólusú csatlakozó |  | ¡ |  | 14

*1: | A csatlakozószámok a kiegészítő utasvédelmi rendszer részben eredetiek, és különböznek a többi résztől.
*2: | Megjegyzés
| (1): Rugós reteszelésű csatlakozó(2): Beépített rövid érintkezős csatlakozóval (3): Vízálló csatlakozó