## Fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó sebességérzékelőjének cseréje

1. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat és a levegőbeszívó csatornát.

2. | Csatlakoztassa le a CVT fordulatszám-érzékelő csatlakozóját.

3. | Szerelje ki a CVT fordulatszám-érzékelőt.

4. | Szerelje be az új CVT fordulatszám-érzékelőt (C), az új O gyűrűvel (B) és az érzékelő alátétjével (A) együtt. Az érzékelő beszerelésekor por vagy más idegen anyag ne jusson be a sebességváltóba.

5. | Ellenőrizze a csatlakozót, hogy nem korrodált, szennyezett vagy olajos-e, majd csatlakoztassa szilárdan a csatlakozót.

6. | Szerelje be a levegőszűrő-házat és a levegőbeszívó csatornát.