## Első lökhárító eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Az első lökhárítót egy másik szerelő segítségével szerelje ki és be.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg az első lökhárítót, és a karosszériát.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

Szerelje le az első lökhárítót az ábrán látható módon.
Szerelje vissza a lökhárítót a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre:

- Amennyiben van, győződjön meg róla, hogy a ködfényszóró csatlakozók megfelelően csatlakoznak-e.
- Győződjön meg róla, hogy az első lökhárító biztosan összekapcsolódik-e az oldalsó távtartók és a felső tartók kampóival mindkét oldalon.
- Cseréljen ki minden sérült rögzítőt.