## Üzemanyag-tartály cseréje

1. | Engedje le az üzemanyagtartályt: Szerelje le az üzemanyag-szivattyút. Kéziszivattyú, benzincső és benzin tárolására alkalmas tartály használatával szívja ki az üzemanyagot az üzemanyagtartályból.

2. | Emelje fel a a gépkocsit és támassza alá bakokkal

3. | Kösse le a csöveket (A). Csúsztassa vissza a bilincseket, majd csavarja meg a tömlőket, miközben húzza azokat, így elkerülhető a sérülésük.

4. | Szerelje ki az üzemanyagtartály védőelemet (B) és az első középső kereszttartópántot (C).

5. | Helyezzen emelőt vagy egyéb támasztóelemet az üzemanyagtartály alá.

6. | Szerelje ki a pánt csavarokat és engedje leesni a pántokat (D).

7. | Szerelje ki az üzemanyagtartályt (E). Ha a rögzítésére felragadt, óvatosan feszítse le a rögzítést.

8. | Szerelje be a többi alkatrészt a kiszereléshez képest fordított sorrendben.