## Hátsó ülés szétszerelése/összeszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Legyen óvatos, nehogy elszakítsa a varrásokat, vagy megsértse az üléshuzatokat.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Amikor egy laposvégú csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- A bal hátsó ülés látható az ábrán, a jobb hátsó ülés hasonló, kivéve, hogy nincs középső fejtámlája (néhány modellen).

Szerelje szét az ülést a bemutatott módon.
Szerelje össze az ülést a szétszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre:

- Cseréljen ki minden sérült rögzítőt.
- Győződjön meg róla, hogy a perselyt és a forgó alátétet helyesen szerelte be.