## Hátsó lökhárító eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- A hátsó lökhárítót egy másik szerelő segítségével szerelje ki és be.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a hátsó lökhárítót, és a karosszériát.
- Amikor egy laposvégú csavarhúzóval feszít, fedje be védőszalaggal, hogy megelőzze a sérülést.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.

Szerelje ki a hátsó lökhárítót az ábrán látható módon.
Szerelje vissza a lökhárítót a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre:

- Győződjön meg arról, hogy a hátsó lökhárító biztosan összekapcsolódik-e az oldalsó távtartók és az oldalsó tartók kampóival mindkét oldalon.
- Cseréljen ki minden sérült rögzítőt.