## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 81

DTC 81: | A vezérlőegység hibája

1. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

2. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. Az ABS-ellenőrző lámpa kigyullad, és a DTC 81 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n