## Elektromos szervokormány tüneti hibakeresési útmutató

Hibajelenség | Diagnosztikai eljárás | Ellenőrizze továbbá
--- | --- | ---
Az EPS jelzőlámpa nem világít | Elektromos szervokormány jelzőáramkör hibakeresési útmutató |
Az EPS jelzőlámpa nem alszik ki, és nincs tárolt DTC | Elektromos szervokormány jelzőáramkör hibakeresési útmutató |
Az EPS jelzőlámpa nem világít tovább, nincs tárolt DTC és nincs szervorásegítés | 1. 2. | Ellenőrizze az elektromos szervokormány vezérlőegység és az elektromotor közötti motorvezetékeket, hogy nem testzárlatosak-e. Javítsa meg szükség szerint. Ha a motorvezetékek rendben vannak, cserélje ki a kormányművet (rövidzárlat a motorban). |