## Hogyan állapítsuk meg a CD-vel vagy a kazettával kapcsolatos hibákat

### A hiba diagnosztikája, ha a rádió memóriája eltűnik.

1. | Ellenőrizze az akkumulátorfeszültséget. Az akkumulátorfeszültség rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Töltse fel az akkumulátort, majd mérje meg újra a feszültséget. Az akkumulátorfeszültség rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki az akkumulátort.n

3. | Kösse az akkumulátor pozitív kábelt a negatív kábelhez, és szerelje ki a középső kezelőlapot a műszerfalból.

4. | Kösse le a 20-pólusú csatlakozót az audio egységről.

5. | Ellenőrizze a feszültséget az audio egység 20-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője és a testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Szüntesse meg a szakadást a vezetékben, vagy ellenőrizze az audio egység csatlakozóját.n

6. | Nyomja meg valameyik programozó gombot, és győződjön meg róla, hogy a hibajelenség előáll-e. A hibajelenség előáll? IGEN - Cserélje ki az audio egységet.n NEM - Ellenőrizze újra, mert valószínűleg átmeneti hiba.n

### A hiba diagnosztikája, ha nem tudja kivenni a kazettát vagy a CD-t a meghajtóból az EJECT gomb megnyomásával.

1. | Nyomja meg az EJECT gombot, és győződjön meg róla, hogy a kazettát vagy a CD-t rendesen kiadja-e vagy sem. Rendesen kiadja? IGEN - A működés rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Győződjön meg róla, hogy teljesen kijött-e az audio egységből. Úgy jött ki az audio egységből, hogy be lehetett szorulva? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki az audio egységet, ha nem tudja teljesen kivenni az audio egységből.n

3. | Cserélje ki egy másik CD-re vagy kazettára, és ellenőrizze újra. Ugyanaz a hibajelenség lép fel? IGEN - Cserélje ki az audio egységet.n NEM - Cserélje ki a CD-t vagy a kazettát.n

### A hiba dignosztikája akkor, amikor az audio egység megjeleníti a hibát

1. | Tegyen be egy CD-t vagy kazettát, és győződjön meg róla, hogy a hibajelenség újra fellép-e. Észlel hibát? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - A működés rendben van.n

2. | Cserélje ki egy másik CD-re vagy kazettára, és ellenőrizze újra. A hibajelenség előáll? IGEN - Cserélje ki az audio egységet.n NEM - Cserélje ki a CD-t vagy a kazettát.n

### A hiba diagnosztikája, amikor a CD vagy kazetta hanga félúton megszakad

1. | Tegyen be egy CD-t vagy kazettát, és győződjön meg róla, hogy a hibajelenség újra fellép-e. Újra előállt a hibajelenség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - A működés rendben van.n

2. | Győződjön meg róla, hogy nincs-e hibás hely a CD-n vagy a kazettán. Van hibás hely a CD-n vagy a kazettán? IGEN - Tegyen be és ellenőrizzen újra egy hibátlan CD-t vagy kazettát.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Szüntesse meg a rossz testelést, és ellenőrizze, hogy a hibajelenség fellép-e. A hibajelenség előáll? IGEN - Cserélje ki az audio egységet.n NEM - A működés rendben van.n

### A hiba diagnosztikája, ha semmilyen hang sincs

1. | Csak az egyik hangszóróból nem hallható semmilyen hang. Csak az egyik hangszóróból nem jön semmilyen hang? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 5.

2. | Győződjön meg róla, hogy nincs-e hiba abban a hangszóróban, amelyik nem szól. Van hiba a hangszóróban? IGEN - Ellenőrizze újra, miután kicserélte a hangszórót.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Ellenőrizze a hangszóró csatlakozójának csatlakozási állapotát. A csatlakozó szilárdan van bekötve a hangszóróhoz? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Ellenőrizze újra, mert valószínűleg átmeneti hiba.n

4. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot, miután az audio egység csatlakozóját és a hangszóró csatlakozóját kikötötte. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Javítsa meg a vezetéket.n

5. | Ellenőrizze az audio egység csatlakozójának csatlakozási állapotát. A csatlakozó szilárdan van bekötve az audio egységhez? IGEN - Cserélje ki az audio egységet.n NEM - Kösse vissza a csatlakozót az audio egységhez, és ellenőrizze újra.n

### Ez a legegyszerűbb módja a torz hang hiba diagnosztizálásának.

1. | Győződjön meg róla, hogy a hibajelenség előáll-e az összes CD vagy kazetta esetében. A hibajelenség előáll? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki a CD-t vagy a kazettát.n

2. | Ellenőrizze, hogy van-e hiba a hangszóróban. Van hiba a hangszóróban? IGEN - Cserélje ki a hangszórót.n NEM - Cserélje ki az audio egységet.n